Acces geven aan Vlan

Poorten toevoegen

Enable

Confi te

Interface range fa 0/1 – fa 0/5

Description vlan 10

Switchport mode access

Switchport access vlan 10 alle poortjes 1 tot 5 zijn vlan 10

En andere ook toevoegen op alle switches