Cisco w2

En

Show port sec

Of

Show port-sec interface fa 0/2

Ssh -L admin01 ipaddress

Wat heb ik nodig (testlaptop) bijvoorbeeld t1-1

Als een niet ingeschakeld is dan maak verbinding met console naar de hoofd.

Stel ssh correct in op line VTY

Terminal Ok

Enable

Show run

Show startup-config

Als het niet doet (ik verwacht het zelfde resulate als show running-config.

Impact is hoog

Advice: elke switch of router moet altijd een back-up hebben.

NTP check

En

Ssh – l admin 192.168.1.1

Show run

Ntp sever ipadres

Show clock (kijken of de tijd niet goed is).

Naar ntp server gaan via serice en tijd veranderen.

Welke tool heb ik nodig

Laptop T1

Hoe moet je erin komen

Ssh-l admin 192.128.1.1

Show startup-config

Show start

Advice

Dat de tijd niet correct is om samen te werken.

Core trunk

De rest access

Met commondo kan je de fouten zien

Show access list