Client maken met IP aan DHCP

En

Confi te

Interface gigabitethernet 0/0/1

No shutdown

Description dhcp client van ISR

Ip add DHCP