How to make trunk

Enable

Confi te

Interface range gig 1/0/1 gig 1/0/5

No shut

Switchport mode trunk

Switchport trunk native vlan 99

**Dan naar de switch – alle porten naar trunk zitten.**

**Enable**

**Confi te**

**Interface range fa 0/23 – fa 0/24**

**Switchport mode trunk**

**Switchport trunk native vlan 99**

Enable

Confi te

Interface range gig 0/1

Switchport mode trunk

Switchport trunk native vlan 99

Check

Show run