IP addressen instellen

Enable

Confi te

Interface gig 0/0/1

Description DHCP client

IP address DHCP ( of een ip addres)

Of

Interface gig 0/0/0

Ip add 10.1.1.1 255.255.255.252

Of

Op switchpoorts

No switchport

Ip add 10.1.1.2 255.255.255.252