Ip address geven en DHCP

IP address geven

Enable

Confi te

Interface vlan 10

Ip address 172.16.10.1 255.255.255.0

Ip helper-address 11.11.11.14 DNS

exit

DHCP

Enable

Confi te

Ip DHCP ?

Ip dhcp excluded-address 172.16.10.0 172.16.10.49 (first exclude all the ip add)

Ip dhcp excluded-address 172.16.20.0 172.16.20.49

Do show run

Ip dhcp pool ?

Ip dhcp pool vlan10

Default-router 172.16.10.1

Dns-server 11.11.11.14

Network 172.16.10.0 255.255.255.0