ADMIN pc

Gateway is edge router.

Ssh -l (username) ip adres (gateway)

Show ip interface brief (ip adres bekijken)

Show run (maskers)

Confi terminal

Show lldp neighbors

Show ip route connected

Ping om te checken of hij bestaat.

Ssh -l RBOadmin 209.165.200.10 (voorbeeld)

Password

Kan je zien welke interface en IP addressen

Show run (maskers)

Show lldp neighbors

Confi terminal

Lldp run

Exit

Show lldp neighbors

Show ip route connected (check netwerken)

Ping

Ssh -l RBOadmin (zelfde ip wat je gepingd hebt).

Show ip interface brief

Show run (for de maskers).

Show lldp neighbors (check device ID)

Ping (gateway)

Ssh -l rboadmin (ip adres van de gateway)

Show interfaces

Show lldp neighbors

Ssh -l RBOadmin (ip adres)

Enable

Password

Show interface brief

**Script 2**

Ssh -l (naam, ip address) van de aparaat

Password

**Wil je lldp runnen**

Ssh -l (naam, ip address) van de aparaat

Password

Lldp run

End

Show lldp neighbors

Exit

Ga apparat in met ssh

Show run kan je zien welke is actief en welke IP heeft

Show lldp sommige ip zijn niet ingevuld (niet actief) en hoe moet je zien wie onderzit

Lldp run

Exit

Show lldp neighbors

Zoek de broadcast van de io addres van de apparat

Ping naar de broadcast ip-address (vanuit de gewenste apparat)

Ssh -l (naam (admin), ip address met wat gepingd is) van de aparaat

Show ip route c geeft hij aan welke network zet in welke interface

Show run kan ook

Show lldp neighbors

Ping naar de broadcast ip-address (vanuit de apparat)

Ssh -l (naam (admin), ip address met wat gepingd is) van de aparaat

Enable

Password

Show run

Show lldp neighbors





