as1 switch kopie maken van de poorten

ena  
show run  
kopie  
alleen de poorten

AS4 switch  
ena  
config t  
paste

VTP MODE VOOR DS-C  
ena  
config t  
vtp ?  
domain NETSERVICE

VTP MODE VOOR CLIENT switches  
ena  
config t  
vtp mode client  
do show vtp status

met config t doe je do show vtp status  
zonder config gw show vtp status. geld ook voor show run, show vlan brief.  
Om te checken Do show vtp status

Stap 1. VLAN NAME GEVEN op alle switches

ena  
config t  
vlan 10  
name balie  
vlan 20  
name backoffice  
vlan 30  
name directie  
vlan 40  
name printers  
vlan 50  
name gastwifi

TRUNK MODE DC-S  
ena  
config t  
interface gigabitEthernet 1/0/4  
switchport mode trunk

IP-ADDRESSEN

R-Edge  
ena  
config t  
int g0/0/0  
ip address DHCP  
ex

ena  
config t  
int g0/0/2  
ip address 10.100.0.1 255.255.0.0

ena  
config t  
int vlan40  
ip address 10.40.0.1 255.255.0.0

DC  
via istellingen

DS-C POOL  
ena  
config t  
ip dhcp pool 50  
network 10.50.0.0 255.255.0.0  
default-router 10.50.0.1  
dns-server 180.115.0.6  
ip dhcp excluded-address 10.50.0.0 10.50.0.49

Beveiliging IOS comandos kopie en plakken na, ena,config t, plakken