**Via console**

**Admin pc**

Password

Enable

Passowrd

Show lldp neighbors (check wie je neighbor is) en (via welke poortje)

Show run (voor de IP addres) naar de interface van een neighbor (voorbeeld gi 0/0)

Ssh -l rboadmin 192.168.1.1 (Ip adres van de andere wat ke wilt zien)

Password

Show lldp neighbors (typ alles wat daarbij hoort) Voorbeeld op de foto 3

Show run (voor de ip adres van de interface) of

Show interfaces trunk ( om te kijken of het trunk/access is)

Ssh -l rboadmin ipadres van de volgende neighbor

Show lldp neighbors

Als wat vlan heeft dan is dat trunk (0f DHCP kan geen ip hebben om te noteren)