Vlan’s name geven

Bij hoofd

Enable

Confi te

Vlan 10

Name vlan10

Check

Do show vlan brief